**Техническa спецификация за СОП № 2 на рентгенова тръба съвместима с компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Emotion.**

Рентгеновата тръба да отговаря на следните минимални технически характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Спецификация | Изисквания |
| Аноден топлинен капацитет | 3 500 000 HU |
| Диапазон на токовете на тръбата | 30 – 240 mA |
| Работни напрежения | 80, 130 kV |
| Размер на фокуса съгласно IEC 60 336 | 0,8 x 0,7 mm |
| Контрол на температурата на анода | Да |
| Компютърно управляван контрол на температурата на анода | Да |

*Тръбата следва да е фабрично нова и да се достави заедно с хаубе, когато е приложимо.*

*\* или еквивалентни на горепосочените характеристики*