**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯi**

Приложение №1

НА МЕБЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА НЕСТАНДАРТНО МЕБЕЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕii от ПДЧ (ПО ИНДИВИДУАЛНИ РАЗМЕРИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ

|  |  |
| --- | --- |
| **Елементи на мебелното обзавеждане** | **Технически изисквания** |
| Плоскости |  Материал: ПДЧ с покритие твърд и устойчив меламин и термоустойчив, когато е приложимо. Без вредниемисии (клас Е1, DIN, EUN). Дебелина: 18мм/25мм Цвят: гама от минимум 50 вида цветове |
| Панта |  Ъгъл на отваряне: 100 градуса, диаметър на разпробиване: 35 мм, материал: стомана Вид: извхърляща |
| Дръжка |  Материал: масивен алуминий Междуцентрово разстояние: 160 мм |
| Ключалка |  Тип: мебелна от метал; Размери 40/40 мм 1 ключалка, 2 ключа Насрещник Г образен |
| Крачета бюра |  От два компонента Регулиращи се по височина Материал-пластмаса и метал |
| Рафикси |  Рафт-фикс със заключване RA-FIXZ Цветове: кафяв, бял, черен Диаметър: 20 мм Дълбочина на вкопаване: 12 мм |
| Рафтоносачи |  Цилиндричен, Ф 5, метален |
| Кант |  Материал: ABS Дебелина: 0,5 мм Цветове: гама от минимум 50 цвята |
| Кант |  Материал: ABS Дебелина: 2мм Цвят: гама от минимум 50 цвята |
| ХДФ (фазер) |  Състав: дървесни частици Дебелина: 3 мм Цвят: бял |
| Колело Ф 35 |  Материал: 2, 4 мм дебела стомана, поцинкована Ролка от силикон Свободно въртящо на лагер |
| Метално краче10 см |  Материал-алуминий Размер 80/80/100мм Вградена планка за монтаж |
| Водачи чекмеджета |  Ролков механизъм за чекмедже (бял) Непълно изтегляне Материал: основни тела-стомана, дебелина: 1.1мм с боята; колелца: ABS пластмаса |
| Минификс |  С ексцентрик SEM –MF-1004 Комплект: 1бр Материал: метал Диаметър: 15 мм Дължина: 12 мм |

*i Видът и броят/ кв.м на елементите, използвани при изработване на мебелното обзавеждане, се определят съобразно заявените от възложителя видове мебели.*

ii *Общи изисквания за обзавеждането: Обзавеждането да е безопасно, удобно за ползване, функционално,*

*ергономично и с добър съвременен дизайн. Да може да бъде нивелирано, за да се компенсират неравности по*

*пода и стените на помещенията, в които се монтират. Да може да бъде разглобявано и сглобявано, без загуба на качествата му. Обзавеждането не трябва да променя цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъде обслужвано и почиствано лесно, да е устойчиво срещу драскане и изгаряне. Всички механизми като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи и др. да осигуряват многогодишна безпроблемна работа. Пантите, дръжките, колелцата, краката и останалият обков трябва да са здрави,*

*позволяващи ежедневно, многократно отваряне и затваряне.*

*\* или еквивалентни на горепосочените технически спецификации.*