**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯi**

Приложение №1

НА МЕБЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА НЕСТАНДАРТНО МЕБЕЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕii от ПДЧ (ПО ИНДИВИДУАЛНИ РАЗМЕРИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ

|  |  |
| --- | --- |
| **Елементи на мебелното обзавеждане** | **Технически изисквания** |
| Плоскости | Материал: ПДЧ с покритие твърд и устойчив меламин и термоустойчив, когато е приложимо. Без вредни  емисии (клас Е1, DIN, EUN).  Дебелина: 18мм/25мм  Цвят: гама от минимум 50 вида цветове |
| Панта | Ъгъл на отваряне: 100 градуса,  диаметър на разпробиване: 35 мм, материал: стомана  Вид: извхърляща |
| Дръжка | Материал: масивен алуминий  Междуцентрово разстояние: 160 мм |
| Ключалка | Тип: мебелна от метал;  Размери 40/40 мм  1 ключалка, 2 ключа  Насрещник Г образен |
| Крачета бюра | От два компонента  Регулиращи се по височина  Материал-пластмаса и метал |
| Рафикси | Рафт-фикс със заключване RA-FIXZ  Цветове: кафяв, бял, черен  Диаметър: 20 мм  Дълбочина на вкопаване: 12 мм |
| Рафтоносачи | Цилиндричен, Ф 5, метален |
| Кант | Материал: ABS  Дебелина: 0,5 мм  Цветове: гама от минимум 50 цвята |
| Кант | Материал: ABS  Дебелина: 2мм  Цвят: гама от минимум 50 цвята |
| ХДФ (фазер) | Състав: дървесни частици  Дебелина: 3 мм  Цвят: бял |
| Колело Ф 35 | Материал: 2, 4 мм дебела стомана, поцинкована  Ролка от силикон  Свободно въртящо на лагер |
| Метално краче  10 см | Материал-алуминий  Размер 80/80/100мм  Вградена планка за монтаж |
| Водачи чекмеджета | Ролков механизъм за чекмедже (бял)  Непълно изтегляне  Материал: основни тела-стомана, дебелина: 1.1мм с боята; колелца: ABS пластмаса |
| Минификс | С ексцентрик SEM –MF-1004  Комплект: 1бр  Материал: метал  Диаметър: 15 мм  Дължина: 12 мм |

*i Видът и броят/ кв.м на елементите, използвани при изработване на мебелното обзавеждане, се определят съобразно заявените от възложителя видове мебели.*

ii *Общи изисквания за обзавеждането: Обзавеждането да е безопасно, удобно за ползване, функционално,*

*ергономично и с добър съвременен дизайн. Да може да бъде нивелирано, за да се компенсират неравности по*

*пода и стените на помещенията, в които се монтират. Да може да бъде разглобявано и сглобявано, без загуба на качествата му. Обзавеждането не трябва да променя цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъде обслужвано и почиствано лесно, да е устойчиво срещу драскане и изгаряне. Всички механизми като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи и др. да осигуряват многогодишна безпроблемна работа. Пантите, дръжките, колелцата, краката и останалият обков трябва да са здрави,*

*позволяващи ежедневно, многократно отваряне и затваряне.*

*\* или еквивалентни на горепосочените технически спецификации.*