Техническа спецификация на осцилиращ електрически трион за аутопсии

1.Възможност за настройка скоростта на въртене на остриетата

2.Глава на ел. трион - изработена от лек метал, с възможност за отделяне от основното тяло с цел стерилизация

3.Основна конструкция от удароустойчив материал с постоянно смазващи се лагери

В комплект да е предвидено:

1.Сегментно острие модел -1 бр.

2.Острие за дълбоко рязане модел 2 - бр.

3.Кръгло острие, 50мм диаметър, модел - 1 бр.

4.Комплект инструменти за смяна на остриетата

Опционални аксесоари:

1.Сегментно острие модел

2.Острие за дълбоко рязане модел

3.Кръгло острие, 50мм диаметър

4.Пластмасово куфарче за аутопсионен трион модел