Техническа спецификация на гинекологичен стол/кушетка

1.Фиксирана височина мин.70 см

2.Трисекционна кушетка- с механично регулируема секция гръб/крака

3.Леген за отпадъци с диаметър мин 30 см.

4. Размери 1800х600х800 мм

5.Капацитет до 150 кг.